附件二

河池市中医医院医疗设备采购需求概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项目名称** | **采购需求概况** |
| 1 | 电动牵引床 | 1. 外观尺寸：2010\*785mm；床面离地面的高度490-690mm；一维最大牵引行程300mm； 2. 功能要求： 3. 床体向头侧水平移动； 4. 床面水平上升和下降； 5. 床体可连接立柱，实现牵引和悬吊功能； 6. 床面分头板，背板，双腿板，双手板，头板开孔，腿板可分离并能水平外展；   \* 5.立柱弯臂设置活动牵引钩角度可调；   1. 技术参数： 2. 床面水平移动0-300mm ； 3. 床面腿部延伸（二维）0-200mm； 4. 床体升降行程200mm； 5. 腿板水平外展0-30°； 6. 腿部升降0-45°； 7. 扶手高度可调距离150mm； 8. 呼吸孔可调距离-前后调节100mm； 9. 三维牵引模式弯臂数值0-90格； 10. 四维牵引模式弯臂数值0-120格； 11. 床垫软硬适中光滑，耐污，耐用。 12. 调曲治疗模式选择 13. 一维平牵调曲模式（一维牵引）； 14. 二维外展调曲模式（二维牵引）；   \* 3.三维仰卧悬吊调曲模式（三维牵引）；  \* 4.四维俯卧悬吊调曲模式（四维牵引）。   1. 电动多功能理疗床： 2. 产品尺寸规格：195x70x(52-94)cm   2.第一段长度40cm可调节角度：40度到-45度，扶手可调节高度15cm；第二段长度39cm；第三段长度29cm ,可实现水平位移：16cm；第四段长度81cm，可调节角度0-70°。 |