附件一

**LED显示屏主要技术参数、规格及相关要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 主要技术参数 | 备注 |
| LED显示屏 | 长4.16米 高2.08米  整屏分辨率：≥1664\*832 | P2.5，点间距：2.5mm，密度：160000点/ ㎡，单元板尺寸：320mm×160mm，模组行列数：宽128点×高64点；刷新频率：≥60帧/秒，刷新率≥1920Hz,寿命，寿命：≥10万小时，盲点率：＜万分之一，亮度：800cd/㎡ | 一、报价前现场查看安装环境。  二、设备包含但不限于设备电源线、钢架结构、排线（网线）、电缆线、控制系统、视屏处理器等达到使用所需备件、材料。  三、负责安装、调试并培训使用部门熟悉所有操作。质保期不少于3年，3年内硬件如有故障免费更换。 |